|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数名称 | 值 | 说明 |
| version | 整型数 | 编辑当前版本号 |
| swipingMaxNum | 整型数 | 连续刷卡最大人数 |
| invalidTicketAlmoseFullLimit | 整型数 | 废票箱单程票已满报警数量 |
| waitingPassDuration | 整型数 | 闸机等待最大时间 |
| saveDuration | 整型数 | 设备数据本地保存最大期限 |
| leaveAisleDelayTime | 整型数 | 乘客离开通道延时时间 |
| bufferNum | 整型数 | 离线模式转暂停服务缓存数 |
| doorCloseInterval | 整型数 | 关闸时间间隔 |
| maxStoragePCT | 整型数 | 最大存储百分比 |
| singleTicketRWErrorNum | 整型数 | 单程票读写器连续读写错误上限 |
| syncCalibrationInterval | 整型数 | 时间同步校准间隔 |
| transportationCardRWErrorNum | 整型数 | 公交卡读写器连续读写错误上限 |
| minSyncTimeDifference | 整型数 | 时间同步最小阀值 |
| STAlmostFullLimit | 整型数 | 单程票票箱将满报警数量 |
| maxSyncTimeDifference | 整型数 | 时间同步最大阀值 |
| STFullLimit | 整型数 | 单程票票箱已满报警数量 |
| heartBeatCycle | 整型数 | 心跳周期 |
| invalidTicketFullLimit | 整型数 | 废票箱单程票将满报警数量 |
| invalidBox | 整型数 | 1:启用废票箱 0:不起用废票箱 |
| pollingCard | 整型数 | 1:正常寻卡 0:停止寻卡 |
| startMaintainenceTime | 字符串 | 允许维修开始时间 |
| endMaintainenceTime | 字符串 | 允许维修截至时间 |